ПУ,, Плави чуперак,, Тител

Доситејева бб

Бр: 607-3

Дана:27.11.2019.

|  |
| --- |
| **Предмер и предрачун радова** |
|  | Опис радова | Јединица мере | количина | Јединична цена безПДВ-еа | Цена са ПДВ-еом |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | Извршити потребно ограђивање градилишта стабилним металним оградама са прописаним мерама безбедноисти, за време трајања радова. Посебан опрез због присуства деце у току је школска година. | паушално |  |  |  |
| **2.** | Избијање дрвеног портала димензија 170 цм х 170 цм  | паушално |  |  |  |
| **3.** |  исецање зида испод прозора димензија 170цм х 120 цм, дебљина зида 25 цм. Са одвозом шута на депонију | м/2 | 5,2М/2 |  |  |
| 4. | Обрада шпалетни , димензија 750цм х25 цм | м/2 | 1,9М/2 |  |  |
| 5. |  обрада ивица- первајз дрвени ширине 2 цм са 750 ц х 25цм.,  | м/2 | 1,5М/2 |  |  |
| 6. | лепљење плочица на подном делу 25цм х 170цм . | м/2 |  |  |  |
| 7. | Фарбање врата димензија 290 х 80 у белу боју   | м/2 | 4,64м/2 |  |  |
| 8 | Избијање прозора у радној соби 230цм х 100 цм, комада 2  | паушално |  |  |  |
| 9. | уградња нових пвц прозора у 230цм х 100цм два фиксна и један на отварање и кип. пута два. Са пвц клупицама | м/2 | 2х 2,3м/2 |  |  |
| 10. | Комплетна обрада шпалетни око прозора постављање..6,6м/1 х25цм | м/2 | 1,70м/2 |  |  |
| **11.** | Избијање прозора у ходнику 230цм х 300 цм, комада 1  | паушално |  |  |  |
| **12.** | уградња нових пвц прозора у простору 230цм х 300цм и то: горњи део димензија 230 х 50 цм портал фиксни и три прозора у простору од 230 х 1 50цм сва два која се отварају стандардно и на кип и један фиксни са могућношћу отварања. | м/2 | 7м/2 |  |  |
| **13.** | Комплетна обрада са спољашње и унутрашње стране уз постављање клупица на прозорима.  | м/2 | 8,26м/2 |  |  |
| 14. | Избијање постојећих улазних врата 230цм х 300цм са порталом | паушално |  |  |  |
| 15. |  дозидати зид: 150 цм х 300цм и 230цм х 120цм  | м/2 | 7,5м/2 |  |  |
| 16. |  улазна пвц врата димензија 200цм х 90цм + 40 цм портал и портал над вратима 100цм х130цм фиксни.  | м/2 | 6,9м/2 |  |  |
| 17. | Комплетна обрада шпалетни са спољашње и унутрашње стране  | м/2 | 2,2м/2 |  |  |
| 18. |  Обрада озиданог дела са унутрашње и спољашње стране са кречењем истог споља и унутра. 150цм х 300цм и 230цм х 120 цм | м/2 | 16м/2 |  |  |
| **18.** | Поскидати старе керамичке плочице на висини 150цмх 320цм у ходнику  | паушално |  |  |  |
| **19.** | Постављање керамичких плочица 150 х 320 по избору инвеститора са угаоном лајсном | м/2 | 4,8м/2 |  |  |
| 20. | . Санирање зида од влаге и буђи на делу 1200 цм х 60цм са одговарајућим премазом против буђи и влаге.,  | м/2 | 7,2 м/2 |  |  |
| 21 | попуна рупа са фасаде до унутрашњости у просторији и постављање ригипс плоча на поменутим димензијама зидова. |  |  |  |  |
| 22. | Скидање са зидова испуцалих делова полудисперзије и глетовање истих, кречење у белу боју са подлогом површина зидова и плафона површине  | м/2 | 180 м/2. |  |  |
| 23. | Кречење просторије полудисперзијом укупних димензија 10 х 9м/2 радна соба и ходник предпропстор 10х2 м/2 са укупном висином од 3,20м. | м/2 | 308м/2 |  |  |
| 24. | премаз масном фарбом у светлијој боји . по избору инвеститора. Целокупан унутрашњи обим собе 38м/1 на висини од 1,20м/1. | м/2 | 38м/2 |  |  |
| 25.  | Очистити сав радни простор по завршетку радова.пре предае истих. ист |  |  |  |  |
| . | УКУПНа ЦЕНА РАДОВА | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 ПВЦ столарија која се уграђује мора бити:TROCAL, REHAU,KBE.-шестокоморни или одговарајући еквивалент. Врста окова:SIEGENIA-AUBI,WINK HAUS или одговарајући еквивалент.